**TEKNİK ŞARTNAME  
KOMPARATÖR SAATİ**

- Bu komparatör saati 0 ile 10 mm arasında ölçüm yapmalıdır.

- Bu komparatör saatinin dış yapısı dayanıklı alüminyum alaşımlı malzemeden üretilmelidir.

- Cihaz; kullanım alanı olarak genellikle marangoz ve torna sektöründe kullanılmalıdır.

- Harici olarak satın alınan standlar sayesinde bu komparatör cihazı daha kaliteli sonuçlar vermelidir.

- Bu dijital komparatör saati ile yüzeylerin paralellik, eğiklik ve dikliklerinin kontrol ve ayarlanmasını kolay bir şekilde yapabilmelidir.

- Bu dijital komparatör yayla çalışan ve 1°in binde birini, on binde birini veya yüz binde birini göstermelidir.

- Bu cihazın kullanımına örnek olarak; bir mil üzerinde ölçüm yapılıyorsa, komparatör milin toplam salgısını göstermelidir. Eksenel kaçıklık bunun yarısı olmalıdır.

- Bu cihaz 1 adet CR 2032 3V pil vasıtasıyla çalışmalıdır.

**Teknik Özellikler**

**Ölçüm Aralığı:** 0 ... 10 mm  
**Hassasiyet:** 0.001 mm  
**Ekran:** LCD  
**Açma/Kapama Tuşu:** Var  
**Sıfırlama:** Var   
**Inch ve mm Ölçebilme:** Var  
**Ağırlık:** 90 g  
**Güç Kaynağı:** CR 2032 3 V pil