|  |  |
| --- | --- |
| **Malzeme Adı** | **Teknik Özellikleri** |
| Ultrasonik Su banyosu | Ultrasonik Güç 60 W, Isıtma Gücü 100 W, Termostat 200C-80 0C, Çalışma Frekansı 40Khz, Iç Hazne Paslanmaz Çelik, Zamanlayıcı 0-30 dk, Isıtıcı Dijital Kontrol Paneli (LCD Sıcaklık Ve Zaman Göstergesi Dokunmatik Kontrol Ünitesi İle Sıcaklık Ve Zaman Ayarı) |
| Manyetik Karıştırıcı | Isıtma Sıcaklığı 280℃, Karıştırma hacmi 1L, Hız 0 - 1600 rpm  Plaka malzemesi Alüminyum |
| Kompresör- Evaporatör grubu | İklim Sınıfı T, Ses Seviyesi, 36 dBA  Enerji Sınıfı F, Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) 133.04  Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU\_2021\_EP) |