|  |  |
| --- | --- |
| **Malzeme Adı** | **Teknik Özellikleri** |
| Gliserinli Monometre | Basınç Aralığı : 6 bar, Hassasiyet : ± \%2,5 (KL. 2,5), Akışkan Sıcaklığı : +60 °C, Çalışma Basıncı : Tam Skala x \%75,Uygunluk : EN837/1 Standard |
| Φ10 T boru/ 1/4" Bakır Somun | Bakır, çapı 10 mm T boru /1/4" ölçüsünde Bakır Somun |

**. TEKNİK**