**ISI VE NEM ÖLÇER CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1 CİHAZ DİJİTAL OLMALIDIR.

 2 CİHAZ LCD EKRAN OLMALIDIR.

3 SICAKLIK ÖLÇÜM ARALIĞI -20C + 50 C OLMALIDIR.

4 SICAKLIK HASSASİYETİ (+ /- 0,1 C ) OLMALI

5 NEM ÖLÇÜM ARALIĞI %20 - %70 OLMALIDIR.

 6 NEM ÖLÇÜM HASSASİYETİ % 1 OLMALIDIR.

7 ISI VE NEM İÇİN AYRI MAX / MİN ALARM ARALIĞI OLMALI SAAT FONKSİYONU OLMALIDIR.

8 GÜÇ KAYNAĞI 1 X 1,5 V (AAA) PİLLERLE ÇALIŞABİLİR OLMALIDIR.

9 EN AZ 30 GÜNLÜK HAFIZA KAPASİTESİNE SAHİP OLMALIDIR.

10 CİHAZIN TEPKİ SÜRESİ 10 SN OLMALIDIR

11 CİHAZ DUVARA ASILABİLMELİDİR VE MASA ÜSTÜNDE AYAKLARI VASITASI İLE KOLAYCA KULLANILABİLİR OLMALIDIR.BUZDOLABI ISI ÖLÇER OLARAKDA KULLANILABİLMELİDİR.

12 CİHAZLAR TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR