**Algometre Cihazı Teknik Şartnamesi**

1. Cihaz ağrı eşiği değerlendirmek için üretilmiş olmalıdır.
2. Cihazın ucunda hastaya temas esen 1.52 cm flat uç bulunmalıdır.
3. Cihaz üzerinde libre ve kilogram cinsinden okunabilen gösterge olmalıdır.
4. Cihaz 30 kg/ 66Lb ölçüm kapasitesinde olmalıdır.
5. Ölçüm yapıldıktan sonra sıfırlanana kadar ölçüm yapılan değerde kalmalıdır.
6. Yapılan ölçüm resetleme tuşu bulunmalıdır.
7. Cihaz kendi kutusunda gelmelidir.
8. Cihaz uluslararası geçerlilik güvenilirliği olan bir cihaz olmalıdır.